**排痰机及血糖试纸采购**

**竞争性谈判文件**

二0二0年九月

铜仁市妇幼保健院对排痰机及血糖试纸进行院内竞争性谈判招标，具有供货能力的供应商均可前来报名。  
 1、相关产品名称及要求：（详见附表）

1. 报名：  
    报名需要提供的资料：营业执照副本复印件；经办人的授权委托书；如果是代理商还要提供制造商或总经销商针对本项目的授权书原件及加盖公章的复印件1份。  
    3、投标人资格要求：  
   ⑴具有独立承担民事责任的能力；  
   ⑵具有良好的商业信誉；  
   ⑶具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；  
   ⑷有依法缴纳税收的良好记录；  
   ⑸产品质量必须达到国家相关规范合格或以上；  
    4、开标须携带的资料和标书内容要求：  
   1）开标须携带的资料  
   ①投标人身份证原件  
   ②投标文件正、副本的份数：正本一份、副本一份；  
   2）标书内容要求：  
   （1）报价表
2. 投标单位营业执照
3. 投标单位医疗器械经营许可证
4. 投标单位组织机构代码证
5. 投标单位税务登记证
6. 投标单位法人授权书
7. 投标单位法人身份证复印件
8. 生产商营业执照
9. 生产商医疗器械经营许可证
10. 生产商组织机构代码证
11. 生产商税务登记证
12. 生产商产品授权书
13. 产品第一、二类备案凭证
14. 产品相关资质介绍
15. 产品报关单（进口产品）
16. 产品入境检疫证（进口产品）
17. 既往合同复印件（含3家以上产品参考价）
18. 公司开户信息及印章模板
19. 产品质量检测报告及保证
20. 及售后承诺书

5、报名时间及获取招标文件地点：  
①报名时间：2020年9月4日至9月8日上午11：30(工作日期间)  
②获取招标文件地点：凡符合资格要求的投标人，可到铜仁市妇幼保健院（铜仁市碧江区东太大道456号）采购科报名并获取招标文件。  
6、本次开标时间和地点：  
2020年9月8日下午14:30分在铜仁市妇幼保健院住院楼柒楼会议室公开进行，投标人的法定代表人或委托的代理人请准时参加，逾期将丧失本次投标资格。  
7、联系方式：  
铜仁市妇幼保健院采购科  
联系部门：采购科

联系人：王涛  
联系电话：18608568973  
   
 铜仁市妇幼保健院

2020年9月4日

**排痰机技术参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| **输入功率** | **150W** |
| **输出频率控制** | **10-60Hz（600转/分-3600转/分）连续可调，高亮电子数码显示** |
| **时间控制** | **1-60分钟,连续可调，高亮电子数码显示** |
| **振动幅度** | **≤5mm+0.6mm** |
| **叩击换向器**  **（仅用于1-4号叩击头）** | **①带可调角度叩击换向器，叩击头可进行180度调整，方便不同位置使用**  **②90度固定角度叩击头** |
| **动力管长度** | **2m** |
| **主机尺寸** | **（长\*宽\*高）505mm\*260mm\*146mm** |
| **整机尺寸** | **（长\*宽\*高）505mm\*260mm\*1060mm** |
| **整机质量** | **体积小巧，主机质量≤12kg，移动治疗使用方便。** |
| **叩击头** | **1号叩击头（ф130,滑面硅橡胶叩击头）：增强型，治疗用**  **2号叩击头（ф90，聚氨酯海绵面叩击头）：标准型，治疗或护理用**  **3号叩击头（ф68，聚氨酯海绵面叩击头）：柔和型，护理或儿童专用**  **4号叩击头（羊角形，聚氨酯海绵面叩击头）：特定型，肋部、肩部等治疗或护理** |
| **三种智能**  **工作程序** | **程序1：变频范围15-25Hz，适合体质较弱或需重点护理病人，初次治疗可选择。**  **程序2：变频范围25-35Hz，适合体质较好或需进行治疗病人**  **程序3：变频范围30-45Hz，适合体质强壮病人** |
| **预计价格** | **40000.00元** |

**血糖试纸技术参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| **设备用途** | **血糖监测** |
| **资质标准** | **通过有关国内外认证：美国FDA、中国CFDA、欧洲CE认证，符合业界最新标准ISO 15197：2013** |
| **量测范围** | **0.5 - 33.3mmol/L** |
| **采血量** | **≤1.1微升需血量** |
| **内存** | **可1000组储存记录，包含日期、7、14、21、28、60天平均值** |
| **红细胞压积** | **0-70%，可适用多种特殊患者人群（肾衰竭、血液透析、心肺转流术、贫血、妊娠、癌症、新生儿、红细胞增多症、脱水）** |
| **电池** | **2颗1.5V AAA碱性电池** |
| **闹铃** | **可设置4组闹铃提醒** |
| **自动退片** | **手动推射功能，避免医患交叉感染** |
| **数据传输方式** | **USB传输接口，可搭配个人健康管理软件，远程会诊,蓝牙数据传输，支持蓝牙V4版本.** |
| **记录模式** | **分为一般、餐前、餐后三种数值分类储存记录模式** |
| **血样适用范围** | **毛细血管血、静脉血、动脉血** |
| **省电功能** | **3分钟未使用即自动关机** |
| **规范质控** | **低中高三种浓度模拟液，院内规范质控** |
| **预计价格** | **220.00元** |